|  |  |
| --- | --- |
| Nooduitgang | Borden en stickers nooduitgang ISO 7010 "Man naar links, pijl omlaag" - E001 |
| Evacuatieweg |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Uitgang |  |
| Uitgang  |  |
| Haspel | Pictogram bordje Brandhaspel 300x300mm |
| Blusdeken | Blusdeken bord - kunststof - F016 200 x 200 mm |
| Brandblusser | Brandveiligheidsborden ISO 7010 van aluminium "Brandblusser" - F001 |
| Drukknop alarm | Brandveiligheidsborden en -stickers ISO 7010 "Brandalarm" - F005 |
| Lange termijn gezondheidsgevaar | CLP-waarschuwingsstickers op vel "Ernstig gevaar voor de gezondheid" - GHS08 |
| EHBO | Pictogram bord EHBO (20 x 20 cm) - Preventieshop.nl |
| Verzamelplaats |  |
| Elektriciteit |  |
| Ontvlambare stoffen | CLP-waarschuwingsstickers op vel "Ontvlambare stoffen" - GHS02 |
| Giftige stoffen | CLP-waarschuwingsstickers op vel "Acute toxiciteit" - GHS06 |
| Acute gezondheidseffecten | CLP-waarschuwingsstickers op vel "Gevaar voor de gezondheid" - GHS07 |

|  |  |
| --- | --- |
| Bijtende stoffen | CLP-waarschuwingsstickers op vel "Corrosieve stoffen" - GHS05 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lange termijn gezondheidsgevaar | CLP-waarschuwingsstickers op vel "Ernstig gevaar voor de gezondheid" - GHS08 |
| Milieu gevaarlijk | CLP-waarschuwingsstickers op vel "Gevaar voor het milieu" - GHS09 |

|  |  |
| --- | --- |
| Oxiderende stoffen | Ultrabestendige CLP-stickers "Oxiderende stoffen" - GHS03 |

|  |  |
| --- | --- |
| Gassen onder druk | CLP-pictogram "Gas onder druk" - GHS04 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ontplofbare stoffen | Ultrabestendige CLP-stickers "Explosieve stoffen" - GHS01 |